[image: image2.png]


[image: image3][image: image4.jpg]


[image: image5][image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]NRIENREY

28
1




[image: image11][image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14][image: image15][image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]T

e

-4



[image: image18.jpg]


[image: image19][image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]' om
/(i
-
=
Mea




[image: image23][image: image24][image: image25.bmp]      
                                
                                             

                                                                                    
               





 






◆

         

 


2








[image: image1.png]



◆                                                               




                                                                                                                  






�INCLUDEPICTURE \d "http://zjj.xianning.gov.cn/xwdt/jsdt/202101/W020210119355694064767.png" \* MERGEFORMATINET ���











我市召开建设安全专业委员会岁末年初安全生产工作部署会
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近日，市建设安全专业委员会召开岁末年初安全生产工作部署会，总结2020年建设专委会工作，部署2021年度工作。市住局、市交通运输局、市水利和湖泊局等成员单位相关负责同志参加会议。


会议传达学习了《关于深入贯彻落实十九届五中全会精神切实加强住建领域安全生产管理工作的通知》《关于贯彻落实全国煤矿安全生产工作会议精神切实做好岁末年初安全生产工作的通知》《关于加强岁末年初住建领域安全生产工作的通知》等文件精神，各成员单位对年度安全生产工作进行了总结回顾，交流了工作经验，并针对当前存在的薄弱环节、研究探讨了加强安全生产工作的措施建议。做好安全生产工作。特别是现在低温、雨雪、冰冻天气频发，是安全事故高发时期，必须层层压实责任，确保安全生产不出问题,提高施工管理人员专业水平，培养施工人员的精细化施工理念，严格落实观摩学习中发现的问题立即整改。               


会议指出，要转变工作理念，早谋划、早部署，在紧盯风险点抓好事中事后监管的基础上，更加注重安全生产的事前监管，从源头上、起点上开始抓好安全生产。要创新工作机制，坚持“三必须”原则，齐抓共管，上下联动，系统管理。


会议强调，要精准把握当前常化疫情防控和低温雨雪天气的整体形势，严格落实主体责任和“一岗双责、党政同责”，确保每个环节落实到人；要加强督查检查力度，立足超前防范，严密工作措施，做了组织实施；要毫不松懈地抓好安全生产工作，不断提升管理水平和工作水平，确保安全生产形势平稳有序。























   主办：湖北金桂建设工程监理有限责任公司





  2021年  第2期  (总第80期）  2021年2月1日  （内部发行月刊)











公司召开2020年度总结


表彰大会
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省建筑事业中心开展智能建造与新型建筑工业化推进情况


专题调研








   





元月10日，公司召开了2020年度总结表彰大会，大会总结了公司2020年的工作，对2021年的工作进行了具体部署。


会上，公司宣读了《关于加强监理资料管理和严格监理工作程序的通知》、《金桂监理公司2021年度学习培训计划》、《关于公司监理工作检查专班成员调整的通知》、《金桂监理公司周简讯制度》、《关于印发《金桂监理公司受监项目月检规定》的通知》、《关于试行数字化绩效考核的通知》、《金桂监理公司月工作例会制度》、《关于要求加强监理资料编写和管理工作的通知》及《关于表彰2020年度先进团队和先进个人的决定》等文件。先进科室代表、优秀监理部代表、特别贡献团队代表、先进工作者代表、优秀青年代表分别作交流发言，并对崇通事业部等1个特别贡献团队，党办、经营四部等2个先进科室，智能制造产业园，龙栖蝶谷，甘鲁棚户区改造，咸宁市第二人民医院，咸安文体中心，通城孵化园项目等6个优秀监理部，廖承芳等1个特别贡献个人，陈保平等15名先进工作者，李思泉等12名优秀青年进行了表彰。 


会上，公司与部门负责人分别签订了党风廉政建设目标责任书和2021年工作目标责任书，进一步推进了党建和党风廉政建设工作。


会议最后，设计院镇院长、余院长作了重要讲话，要求大家要把工作落实到实处，抛弃旧面貌，开创新局面，实现公司更高更新的发展目标。 























 











1月22日，省建筑事业发展中心党委书记、主任李晶杰带队，赴美好置业集团股份有限公司开展智能建造与新型建筑工业化推进情况专题调研。


调研组参观了美好房屋智造展室，听取了美好集团主要负责人对《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》和《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》的认识和体会、对推进我省智能建造与新型建筑工业化发展的意见建议。


李晶杰提出，为全面谋划好我省智能建造与建筑工业化协同发展，我中心将对装配式建筑先进省市管理部门和我省相关企业、科研院所进行系列调研，学好经验、理清思路、找准目标、明确路径、细化要求，作好理论铺垫，寻求智力支撑。调研美好集团，是制定出台我省实施意见系列调研的开篇之旅、强基之旅、问道之旅。推进智能建造与建筑工业化协同发展，要抓好学习，深刻理解文件精神，要加强调研，充分掌握全省实施情况，要集思广益，抓紧起草实施意见，要团结拼搏，加快推进智造发展。


省建筑事业发展中心分管负责同志、质量安全监督管理处相关负责同志参加调研。
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公司学习培训
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公司加强监理资料编写


和管理工作











业 绩 展 示














   




















                     





























   


       











元月份，为了更好地做好项目监理工作，公司进一步落实受监项目监理资料编写和管理工作。


公司要求受监项目监理资料的编写和管理要严格按照《金桂监理公司监理资料管理办法》和相关监理行业的规范标准执行，各项目监理资料要安排专人编写和管理，严格按照规范和公司规定填报归档监理资料，重要资料上传至监理通，时间节点监理资料必须按要求填报或报送相关单位，监理资料相关监理人员签字、审查工作必须严格按公司制度执行。公司检查组将定期、不定期组织对监理资料进行检查、抽查，并将检查、抽查中存在的问题提出整改措施，督促整改落实到位，确保各部门监理工作规范有序进行。











 


























   








    











       





公司实行“周简讯”制度
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为了更好地做好周小结、周计划报送工作，公司从元月份开始实行周简讯制度，从而进一步落实报送周小结、周计划相关工作。


公示要求各部部长严格按照公司周简讯制度的相关要求报送周简讯内容，从而进一步加强工作联系、跟踪工作进展、提高工作效率，确保公司各项工作任务顺利完成，同时公司根据各部报送的周简讯内容综合上报公司周报。
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公司电话：0715-8267290 


公司传真：0715-8268990


公司网址：http://www.hbjgjl.cn


公司地址：咸宁市淦河大道39号


          勘察设计大厦5楼


投稿邮箱：1129163711@qq.com


                            











  








               



























































   





























表扬榜
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公司学习培训




















    











  





    











 























               











    


最佳团队奖：后勤部


  优秀团队奖：经营四部


   最佳辩手：祝泽南


 优秀辩手：王巍、李鹏程
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               公司经营宗旨：        追求行业领先         值得业主信赖           实现共同价值





    公司使命：           打造建筑精品              传承建筑文明



































    





    
































    





          图为咸宁市绿洲湾工程项目（市场发展部供图）
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10、楼板（每间）厚度必须全部测量完成，并由监理工程师检查认可，形成签字齐全的检查记录。


五、工程竣工验收应提交的资料 


1 工程质量保证体系审查表


2 图纸会审纪要


3 地基验槽纪录


4 地基、基桩检测报告


5 地基及基础分部工程质量验收报告


6 主体结构分部工程质量验收报告


7 建设工程基础分部验收备案表


8 建设工程主体分部验收备案表


9 建设工程分部（专业）工程验收备案表


10 建设工程单项（附属）工程验收备案表


11 防盗门合格证及性能检测报告


12 防水工程抗渗试验记录及防水材料合格证、检验报告


13 回填土密实度检测报告


14 管道水压试验记录


15 系统（生活给水）消毒清洗记录


16 绝缘测试记录


17 接地（避雷、保护）电阻测试记录


18 装饰工程水泥进场检验报告


19 装饰工程材料检测报告


20 建筑物外墙饰面砖粘结强度试验


21 楼地面工程砂浆（砼）试块强度报告


22 建设工程（单位工程）竣工验收申请报告


23 工程质量评估报告


24 设计文件质量检查报告


25 建筑工程消防验收意见书


26 民用建筑工程室内环境污染检测报告


27 环保部门检查出具的“认可使用文件”


28 建设工程项目施工安全评价书


29 施工图设计文件审查批准书


30 提请规划部门检查、出具“竣工认可文件”


31 施工企业质量管理评价手册


32 分户检查表
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3、基本的程序：施工单位提出申请→建设单位监理预验(包括现场实体建筑物和资料整理)→合格后，通知质检站设计院勘察单位验收时间→正式举行验收→验收通过后，几方共同签字认可。 主要点：基础分部(桩基子分部)验收表，此验收表要甲方监理设计院勘察单位施工单位共同签字盖章认可的。


4、其他可能必备的：


二、工程主体结构验收应提交的资料


图纸会审记录   、质量、安全监督交底记录、地基处理资料 、地基验槽记录、基桩检测报告、主体结构分部工程质最验收报告 、钢筋后锚固抗拔检测报告、水泥出厂合格证明、进场检验报告、砖出厂合格证明、进场检验报告 、钢材出厂合格证明、进场检验报告、钢材连接试验报告，焊条(剂)、连接出厂合格证、砼、砂浆配合比通知单，砂、石检验报告 、砼试块试验报告、砼抗渗试验报告、砼同条件养护试块试验报告、砂浆试块试验报告 、砼、砂浆强度评定表、沉降观测记录 、钢筋保护层检测报告及处理意见、板厚检查表、设计变更通知单、工程技术核定单、材料代用签证单、停、复工通知单及整改完成报告 、质量问题（事故）处理资料


三、监理方责任主体行为资料


单位资质 、外地监理公司入攀登记、工程项目监理资格审查表、总监、监理工程师、监理员上岗证、建设工程质量安全能力考核合格证、监理规划、监理细则、 旁站监理方案、旁站监理记录、对施工组织设计的安全技术措施、专项方案、进场材料、设备的审查、签证资料、监理日志（应记录质量、安全问题及处理结果）


四、主体结构验收应具备的条件


1、主体结构分部各分项工程应按设计文件全部施工完成，并符合施工质量验收规范要求。   


2、质量保证资料，参建建各方责任主体质量行为资料经审查齐全，符合要求（资料应提前五天报监督科审查）。   


3、整改通知单提出的问题必须全数处理完毕，并符合要求。   


4、现浇砼构件钢筋保护层检测合格（若需处理应有设计验算核定单或处理意见且签字、盖章齐全）。


5、施工现场符合文明施工安全生产条件，装饰装修阶段安全评价合格。   


6、门窗框必须全数按设计、规范标准安装到位。   


7、不同材质交接处和抹灰层厚度≥35mm时，防止墙面开裂的措施必须全部设置到位（增设钢丝网，每边宽度≥100mm）。   


8、接线盒内的锁口套圈必须全部设置到位。   


9、有防水要求的楼面除门洞外，必须全部设置高度≥120mm、宽度同墙宽的C20砼翻边。   








一、基础验收时要准备的东西


1、质监站会查的：基础验收时，当地监督部门要查验该工程的规划许可文件、施工许可文件及红线验线证明等。（划线的是要甲方准备的）以及施工单位资质，上级主管检查整改记录，出现过重大事故的要有报告。项目经理要到场。


2.现场验收一定要有的： 基础的检验批验收记录、分项工程验收记录、分部验收记录、材料检测检验报告、各种方案、基础验收报告、监理的基础评定报告、基础验收通知书、验收签到表。








一、混凝土结构表面气泡有哪些危害


在混凝土的成型过程中，由于材料、工艺及环境条件等多方面的原因往往会导致混凝土表面产生气泡。少量的气泡不会对构件或建筑物产生大的影响，但太多的气泡将会带来一系列的问题。（当混凝土含气量每增加1%时，28天抗压强度下降5%。——摘自百度学术）


当混凝土表面出现的气泡过多时，则会对混凝土产生以下影响：�    1.降低强度：由于气泡较大（直径大于200um），减少了混凝土的断面体积，致使混凝土内部不密实，从而降低混凝土的强度。尤其是回弹检测混凝土强度时，很容易受到表面气泡孔的影响。


2.降低耐腐蚀性能：由于混凝土表面出现了大量的气泡，减少了钢筋保护层的有效厚度，加速了混凝土表面碳化的进程。


3.表观质量不好，严重影响了混凝土的外观。�二、气泡产生的原因


主要有以下这些原因：�（一）模板方面的原因


 1 .铝制模板封闭太严，表面排气困难（气泡基本只能从顶部排出）。


 2 .铝模板表面遗留残渣导致混凝土浇筑时气泡排出受阻，且容易出现粘模现象。


（二）施工工艺方面的原因


 1 .脱模剂涂刷不均、脱模剂润滑度较差，不能保证混凝土浇筑时气泡顺利排出。


 2 .混凝土浇筑一次性过高，分层厚度不合理，使得混凝土中气泡不能充分排出（实际操作中工人普遍都是等剪力墙混凝土灌满后才开始振捣）。


 3 .混凝土振捣插入间距过大，振捣时间短（此类混凝土的振捣时间应比普通混凝土长），未能使气泡充分排出。


 4 .商品混凝土运送道路较远，混凝土坍落度损失很快，到现场时已很粘，影响气泡的排除。


（三）材料方面的原因


     1.混凝土外加剂过多：引气剂、减水剂等外加剂会产生一些气泡来改善混凝土的施工性能,如果振捣不当，容易使这些气泡汇聚到混凝土表面,形成气泡孔。


 2.由于水泥用量较大，即使掺加了引气减水剂，但混凝土的粘滞阻力仍很大，振捣时间不足时气泡不易被带出。


     3 .冬施后施工时添加了太多的水泥及掺合料，将导致混凝土粘滞阻力增大，气泡不易排除。
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基础及主体结构验收，监理需要提前准备哪些？








 4 .骨料级配不合理，粗集料过多，细粒料偏少，针片状颗粒含量过多。�  （四）混凝土（铝模）气泡孔原因分析及总结


从目前各项目的情况来看（对比木模），最主要的原因，是铝模密闭性好、脱模剂涂刷不当（铝模表面未清理干净）以及工人振捣操作不当，材料方面的原因是次要原因。�    三、气泡控制办法


气泡控制原则：首先应从施工工艺方面进行调整，如不能满足要求再对材料进行调整。


加强铝模板拆除后表面混凝土残渣的清理，确保装模前铝模板表面清洁光滑。改进脱模剂成膜工艺，涂刷脱模剂后平放静置一段时间，使得脱模剂能在铝模板表面充分成膜。采用润滑度较高、质量较好的脱模剂，保证混凝土浇筑时混凝土与铝模接触界面气泡能顺利排出。严格控制混凝土浇筑过程中的分层下料厚度并分层进行振捣，推荐不超过600mm，建议至少分两次下料及振捣。混凝土振捣间距不宜大于500mm，振捣要充分，振捣时间以混凝土表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泌出灰浆为宜，铝模振捣应比木模时间长。


联系商品混凝土厂家对混凝土配合比进行适当调整，调整混凝土中的外加剂含量，减少引气剂使用，使混凝土自身气泡产生减少。
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铝模施工混凝土表面为什么会有气泡孔？如何控制？
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